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深圳晨芯时代科技有限公司
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爱迪威主板
四核RK3566安卓解码驱动一体板规格书

（产品型号：AD_PI_02 V1.0）
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第一章产品概述

概述：

智能工业一体机板，采用瑞芯微RK3566四核芯片方案，支持Linux系统。强大运算能力。外围接口丰富，加强型电源管理电路。适用于智能远程网络控制：类工业、医疗、大型广告机、教育视频终端等设备。
特点：

支持MIPI_CSI、TTL串口、SPI、I2C、GPIO等
支持WI-FI  蓝牙。
多路GPIO扩展接口。
较强抗电磁干扰与电磁兼容性。

第二章产品规格

产品图片

正面：
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反面：  
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基本硬件规格：




	CPU
	瑞芯微RK3566 四核64位Cortex-A55  GPU Mali-G52 

	主频
	最高1.8 GHz

	内存
	LPDDR4 2G/4G可选

	内置存储容量
	EMMC 32G

	网络
	具备Wi-Fi&BT模块

支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ a/ ac/ax协议
支持Wi-Fi 6协议模块
支持BT5.3

	6轴IMU
	3轴加速度计 + 3轴陀螺仪

	接口设备
	支持MIPI接口摄像头

	
	1个USB OTG 2.0（TYPE-C口）

	
	1组串口TTL（UART7）
支持外接串口设备模块

	
	支持风扇接口

	
	D 类功放：3W 4欧，支持麦克风

	
	GPIO扩展接口

	电源
	电池7.4V  or  电源输入6.6V到8.4V


PCBA结构
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电气正面
电源接口（DC IN 12V）

	序号
	定义
	属性
	描述

	1
	DATA
	输入
	信号输入

	2
	12V_IN
	电源
	12V电源输入

	3
	GND
	地线
	地线


串口接口（UART7 JACK）
	序号
	定义
	属性
	描述

	1
	3.3V
	输出
	3.3V电压输出

	2
	UART7_RX
	输入
	接收

	3
	UART7_TX
	输出
	发送

	4
	GND
	地线
	地线


风扇接口(FAN)

	序号
	定义
	属性
	描述

	1
	GND
	地线
	地线

	2
	VCC_5V
	输出
	5V电压输出

	3
	NC
	NC
	NC

	4
	PWM
	输出
	控制GPIO0_C2


喇叭输出接口（SPEAKER）
	序号
	定义
	属性
	描述

	１
	SPK-
	输出
	声道输出负极

	２
	SPK+
	输出
	声道输出正极


电气背面

GPIO扩展接口(GPIO Panel)
	序号
	定义
	属性
	描述

	1
	3.3V
	输出
	3.3V供电

	2
	5.0V
	输出
	5.0V供电

	3
	GND
	地线
	地线

	4
	GND
	地线
	地线

	5
	GPIO1_A0
	IO
	I2C3_SDA

	6
	MIC1_IN
	输入
	MIC正极

	7
	GPIO1_A1
	IO
	I2C3_SCL

	8
	MIC2_IN
	输出
	MIC负极

	9
	GPIO3_B5
	IO
	PWM10

	10
	GND
	地线
	地线

	11
	GPIO3_B6
	IO
	PWM11

	12
	GPIO3_B1
	IO
	PWM8

	13
	GPIO4_B3
	IO
	SPI3_CLK

	14
	GPIO3_B2
	IO
	PWM9

	15
	GPIO4_B2
	IO
	SPI3_MOSI

	16
	GPIO3_B7
	IO
	PWM12

	17
	GPIO4_B0
	IO
	SPI3_MISO

	18
	GPIO3_C0
	IO
	PWM13

	19
	GPIO0_C4/GPIO4_A6
	IO
	SPI3_CS0

	20
	GPIO3_C4
	IO
	PWM14

	21
	GPIO3_C1
	IO
	GPIO3_C1

	22
	GPIO3_C5
	IO
	PWM15

	23
	GND
	地线
	地线

	24
	GPIO3_C2
	IO
	GPIO3_C2


摄像头接口（CAMERA JACK）

	序列
	定义
	属性
	描述

	1
	GND
	地线
	地线

	2
	 3.3V
	电源
	3.3V供电接口

	3
	MIPI_CLKN
	时钟
	时钟信号接口

	4
	GND
	地线
	地线

	5
	MIPI_CLKP
	时钟
	时钟信号接口

	6
	SCL
	时钟
	时钟信号接口

	7
	GND
	地线
	地线

	8
	SDA
	数据
	数据信号接口

	9
	MIPI_D1N
	数据
	数据信号接口

	10
	GND
	地线
	地线

	11
	MIPI_D1P
	数据
	数据信号接口

	12
	PDN
	IO
	信号控制

	13
	GND
	地线
	地线

	14
	GND
	地线
	地线

	15
	MIPI_D2N
	数据
	数据信号接口

	16
	MIPI_MCLK1
	时钟
	时钟信号接口

	17
	MIPI_D2P
	数据
	数据信号接口

	18
	GND
	地线
	地线

	19
	GND
	地线
	地线

	20
	MIPI_D3N
	数据
	数据信号接口

	21
	MIPI_D0N
	数据
	数据信号接口

	22
	MIPI_D3P
	数据
	数据信号接口

	23
	MIPI_D0P
	数据
	数据信号接口

	24
	GND
	地线
	地线


附录

产品图片

正面
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背面：
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主板安装操作说明：

取板及安装佩戴手环，如果工作环境干燥，手环必须佩戴有线静电手环。

安装取板时需要注意手指应该放在板边，手指不要触碰到板中央，板中央都是重要器件及对ESD极其敏感的元器件，容易被ESD静电打坏。

在安装外围排针类接口设备时，应当手托主板下面，再插入；不能使劲强行插入，容易使主板变形，且容易损坏主板上BGA封装的元器件。

打螺丝之前必须将主板放平，保证定位柱等高，否则容易使主板变形，导致锡珠裂开，损坏元器件。

温馨提示：

特别注意主板使用的电源，主板通电前注意确保电源电压是否在要求的范围内，电源的接线是否正确，在确保各个电源电压及接插座子接线完全正确的情况下方可通电使用。

地址：深圳宝安福永大洋路90号中粮（福安）机器人智能产业园4栋二、三层

